Форма № 1	
Капітальний ремонт трубопроводу водопостачання  від вул. Мічуріна до водонапірної башти  Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області	
2021	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1	
на Зовнішній водопровід	
Капітальний ремонт водопостачання  від вул. Мічуріна до водонапірної башти,   Гірської сільської ради Бориспільського району, Київської області	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість	241,3381	 тис. грн.	
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість	0,82974	 тис.люд.-год.	
 	 	Кошторисна заробітна плата	58,44389	 тис. грн.	
 	 	Середній розряд робіт	3,7	 розряд	
Складений в поточних цінах станом на “21 травня” 2021 р.	
№
п/п	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.-год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Асфальтобетонні роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	РН18-35-2	Різання асфальтобетону	100м шва	0,84	2675,75
869,07	1806,68
425,44	2247,63	730,02	1517,61
357,37	15,3900
5,6388	12,93
4,74	
 	 		 	 			 	 				
2	РН18-1-5	Розбирання асфальтобетонних
покриттiв механiзованим способом	100м3	0,0168	22506,07
10125,20	12380,87
4010,08	378,1	170,1	208
67,37	191,6200
61,9032	3,22
1,04	
 	 		 	 			 	 				
3	РН18-1-3	Розбирання щебеневих покриттiв та основ	100м3	0,0504	3469,15
1369,61	2099,54
592,87	174,85	69,03	105,82
29,88	25,9200
8,0724	1,31
0,41	
 	 		 	 			 	 				
4	РН20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на
автомобілі-самоскиди, місткість ковша
екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,11508	2297,02
174,90	2122,12
599,24	264,34	20,13	244,21
68,96	3,3100
8,1592	0,38
0,94	
 	 		 	 			 	 				
5	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	11,508	35,96
  -    	35,96
7,17	413,83	  -    	413,83
82,51	__-__
0,0990	__-__
1,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 		 	 			 	 				
6	РН18-23-1	Улаштування одношарових основ
товщиною 15 см iз щебеню	100м2	0,0504	16660,20
330,42	2029,74
575,85	839,67	16,65	102,3
29,02	5,9600
7,6486	0,3
0,39	
 	 		 	 			 	 				
7	РН18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумiшей
дрiбнозернистих та пiщаних вручну з
ущільненням ручними котками	100м2	0,336	1388,61
625,28	__-__
  -    	466,57	210,09	__-__
  -    	10,5000
  -    	3,53
  -    	
 	 		 	 			 	 				
8	РН18-42-4	На кожнi 0,5 см змiни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-42-3	100м2	0,336	174,83
154,83	__-__
  -    	58,74	52,02	__-__
  -    	2,6000
  -    	0,87
  -    	
 	 		 	 			 	 				
9	С1421-9835
варіант 1	Асфальт В10	т	4,032	2525,65
  -    	__-__
  -    	10183,42	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1	15027,15	1268,04	2591,77
635,11	 	22,54
8,66	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	15027,15	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	11167,34	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	1903,15	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	997,64	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	3,74	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	379,96	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	16024,79	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 1	16024,79	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Земляні роботи (технологічні
приямки) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	РН1-9-10
тех.ч.
п.3.3
табл.2
п.2
к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та
котлованах екскаваторами мiсткiстю
ковша 0,25 м3 з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2,
який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд
поверхнi комунiкацiй або предметiв, що
заважають, а також об'єму грунту, що
знаходиться вiд наземного предмета, що
заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах
вильоту стрiли екскаватора	100 м3	0,09	6928,91
341,97	6586,94
1860,01	623,6	30,78	592,82
167,4	6,3480
25,3258	0,57
2,28	
 	 		 	 			 	 				
11	С311-5	Перевезення грунту до 5 км	т	13,5	32,59
  -    	32,59
7,17	439,97	  -    	439,97
96,8	__-__
0,0990	__-__
1,34	
 	 		 	 			 	 				
12	РН1-17-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
шириною бiльше 2 м та котлованах площею
перерiзу до 5 м2, глибиною до 2 м, з
крiпленнями, група ґрунту 2	100 м3	0,03	25969,20
25969,20	__-__
  -    	779,08	779,08	__-__
  -    	455,6000
  -    	13,67
  -    	
 	 		 	 			 	 				
13	Е1-172-2	Крiплення дошками стiнок котлованiв i
траншей шириною понад 2 м, глибиною до
3 м, у грунтах стiйких	100м2	0,28	8532,18
2798,58	__-__
  -    	2389,01	783,6	__-__
  -    	48,6795
  -    	13,63
  -    	
 	 		 	 			 	 				
14	РН1-20-2	Засипання вручну траншей, пазух
котлованiв та ям, група ґрунту 2	100 м3	0,03	10060,74
10060,74	__-__
  -    	301,82	301,82	__-__
  -    	190,4000
  -    	5,71
  -    	
 	 		 	 			 	 				
15	РН1-9-10	Засипка траншей та котлованів
екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3,
група ґрунту 2	100 м3	0,09	5774,09
284,97	5489,12
1550,01	519,67	25,65	494,02
139,5	5,2900
21,1048	0,48
1,9	
 	 		 	 			 	 				
16	С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	9	251,30
  -    	__-__
  -    	2261,66	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
17	РН1-14-1	Ущiльнення ґрунту вібротрамбiвками,
група ґрунту 1-2	100 м3	0,09	5784,05
1223,27	4560,78
2175,07	520,56	110,09	410,47
195,76	21,0800
32,7063	1,9
2,94	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2	7835,37	2031,02	1937,28
599,46	 	35,96
8,46	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	7835,37	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	3867,07	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	2630,48	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	1256,89	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	4,35	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	441,99	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	9092,26	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 2	9092,26	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 3. Земляні роботи (траншея з
відкосами) 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	РН1-9-10
тех.ч.
п.3.3
табл.2
п.2
к=1,2	Розробка ґрунту в траншеях та
котлованах екскаваторами мiсткiстю
ковша 0,25 м3 з навантаженням на
автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2,
який знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд
поверхнi комунiкацiй або предметiв, що
заважають, а також об'єму грунту, що
знаходиться вiд наземного предмета, що
заважає (дерев, стовпів, тощо) у межах
вильоту стрiли екскаватора	100 м3	0,672	6928,91
341,97	6586,94
1860,01	4656,23	229,8	4426,43
1249,93	6,3480
25,3258	4,27
17,02	
 	 		 	 			 	 				
19	С311-5	Перевезення грунту до 5 км	т	110,88	32,59
  -    	32,59
7,17	3613,58	  -    	3613,58
795,01	__-__
0,0990	__-__
10,98	
 	 		 	 			 	 				
20	РН1-10-2	Робота на вiдвалi, група ґрунту 2-3	100 м3	0,672	270,13
34,70	235,43
66,48	181,53	23,32	158,21
44,67	0,6500
0,9052	0,44
0,61	
 	 		 	 			 	 				
21	РН1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та
котлованах екскаваторами мiсткiстю
ковша 0,25 м3 у вiдвал, група ґрунту 2	100 м3	0,144	4578,28
114,74	4463,54
1260,41	659,27	16,52	642,75
181,5	2,1300
17,1616	0,31
2,47	
 	 		 	 			 	 				
22	РН1-18-2
тех.ч.
п.3.3
табл.2
п.4
к=1,2	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без крiплень з укосами,
група ґрунту 2
[доробка вручну, розробленого
механiзованим способом]	100 м3	0,02448	19079,47
19079,47	__-__
  -    	467,07	467,07	__-__
  -    	361,0800
  -    	8,84
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23	РН1-8-10	Засипка траншей екскаваторами
мiсткiстю ковша 0,25 м3 у вiдвал, група
ґрунту 2	100 м3	0,84048	4578,28
114,74	4463,54
1260,41	3847,95	96,44	3751,51
1059,35	2,1300
17,1616	1,79
14,42	
 	 		 	 			 	 				
24	С1421-10634	Пiсок природний, рядовий	м3	67,2	251,30
  -    	__-__
  -    	16887,02	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
25	РН1-14-1	Ущiльнення ґрунту вібротрамбiвками,
група ґрунту 1-2	100 м3	0,84048	5784,05
1223,27	4560,78
2175,07	4861,38	1028,13	3833,25
1828,1	21,0800
32,7063	17,72
27,49	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3	35174,03	1861,28	16425,73
5158,56	 	33,37
72,99	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	35174,03	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	16887,02	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	7019,84	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3178,69	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	10,43	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1058,67	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	38352,72	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3	38352,72	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Прокладання трубопроводу
відкритим методом та арматура 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	РН16-25-5
к дем.=0,6	(Демонтаж)Демонтаж чавунних засувок
та клапанiв зворотних дiаметром 150 мм	шт	2	247,36
133,19	114,17
32,24	494,72	266,38	228,34
64,48	2,1300
0,4390	4,26
0,88	
 	 		 	 			 	 				
27	РН16-30-5
к дем.=0,6	(Демонтаж)Демонтаж фланцiв дiаметром
150 мм	шт	2	171,73
75,15	96,58
1,61	343,46	150,3	193,16
3,22	0,9960
0,0246	1,99
0,05	
 	 		 	 			 	 				
28	РН16-40-1	Улаштування пiщаної основи пiд
трубопроводи	м3	6,12	451,95
92,03	83,50
30,78	2765,93	563,22	511,02
188,37	1,6600
0,4305	10,16
2,63	
 	 		 	 			 	 				
29	РН16-8-5	Укладання труб полiетиленових
дiаметром 160 мм	100м	0,51	4943,19
2875,62	2049,93
459,30	2521,03	1466,57	1045,46
234,24	45,4500
7,3050	23,18
3,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	С113-1383	Труби полiетиленовi для подачi холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй
дiаметр 160х9,5 мм	м	51,51	580,00
  -    	__-__
  -    	29875,8	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
31	ЕН22-34-3	Установлення полiетиленових фасонних
частин: вiдводів, колiн, патрубкiв,
переходiв діаметром до 200 мм	10 шт	0,8	7491,52
2360,75	5130,77
1145,66	5993,22	1888,6	4104,62
916,53	35,5000
18,2648	28,4
14,61	
 	 		 	 			 	 				
32	С113-1310	Буртовi втулки дiам. 160 мм для ПЕ труб,
з'єднання "Встик"	шт	1	1150,00
  -    	__-__
  -    	1150	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
33	С113-998
варіант 1	Колiна з полiетилену дiам. 160 мм  для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	2	1950,00
  -    	__-__
  -    	3900	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
34	С113-1019
варіант 1	Колiно секційне зварне дiам. 160 мм /45
град. 	шт	1	270,30
  -    	__-__
  -    	270,3	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
35	С113-1293-
11В	Муфти з полiетилену дiам. 160 мм для
терморезисторного зварювання ПЕ труб	шт	4	965,00
  -    	__-__
  -    	3860	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
 	 	Фасонні частини	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	РН16-25-5	Установлення чавунних засувок та
клапанiв зворотних дiаметром 150 мм	шт	2	414,31
221,98	190,28
53,73	828,62	443,96	380,56
107,46	3,5500
0,7316	7,1
1,46	
 	 		 	 			 	 				
37	& С1630-
1770-3
варіант 8	Засувка DN 150 PN 10 з штурвалом	шт	2	7850,00
  -    	__-__
  -    	15700	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
38	ЕН22-33-2	Установлення чавунних фасонних частин
дiаметром 125-200 мм	т	0,011	6766,49
3762,31	3004,18
848,32	74,43	41,39	33,04
9,33	60,1680
11,5506	0,66
0,13	
 	 		 	 			 	 				
39	С113-1796
варіант 5	Муфта - фланець універсальна AUN PN10
150мм	шт	1	2702,53
  -    	__-__
  -    	2702,53	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
40	& С111-
1747-5
варіант 1	Прокладка Ду150	шт	4	25,00
  -    	__-__
  -    	100	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
41	& С111-92-
1-3	Болт М20*75 DIN933	шт	16	13,36
  -    	__-__
  -    	213,71	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	& С111-
1848-3	Гайка М20 оц.DIN934	шт	16	3,11
  -    	__-__
  -    	49,7	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
43	& С111-
1848-2-1	Шайба D20мм DIN125	шт	16	1,10
  -    	__-__
  -    	17,55	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
44	РН16-31-1
к дем.=0,8	(Демонтаж)Демонтаж плити перекриття
водопровідного колодязя	м3	0,54	1610,63
777,01	833,62
250,35	869,74	419,59	450,15
135,19	13,0480
2,9861	7,05
1,61	
 	 		 	 			 	 				
45	РН16-31-1	Улаштування колодязiв круглих
водопровiдних iз збiрного залiзобетону в
сухих грунтах	м3	0,58	2013,29
971,26	1042,03
312,93	1167,71	563,33	604,38
181,5	16,3100
3,7326	9,46
2,16	
 	 		 	 			 	 				
46	К585521-
Л052	Кiльця опорнi КО6 залiзобетоннi серiя
3.900.1-14 випуск 1	шт	2	296,00
  -    	__-__
  -    	592	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
47	РН20-17-18	Готування важких кладкових цементних
розчинiв, марка 100	100м3	0,000058	165307,69
16324,39	3056,60
2738,80	9,59	0,95	0,18
0,16	308,9400
47,1975	0,02
  -    	
 	 		 	 			 	 				
48	С113-754
варіант 1	Люк чавунний для колодязiв важкий з замком	шт	1	3150,00
  -    	__-__
  -    	3150	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
49	РН20-23-3	Пробивання отворiв в залiзобетонних
колодязях	шт	2	182,42
73,38	109,04
35,82	364,84	146,76	218,08
71,64	1,2995
0,5611	2,6
1,12	
 	 		 	 			 	 				
50	РН20-17-16	Готування важких кладкових цементних
розчинiв, марка 50	100м3	0,000068	107540,99
16324,39	3056,60
2738,80	7,31	1,11	0,21
0,19	308,9400
47,1975	0,02
  -    	
 	 		 	 			 	 				
51	С111-1788	Скоби ходовi	шт	12	153,33
  -    	__-__
  -    	1840	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4	78862,19	5952,16	7769,2
1912,31	 	94,9
28,38	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	78862,19	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	65140,83	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	7864,47	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	3572,29	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	11,66	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	1186,6	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	82434,48	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 4	82434,48	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Прокладання трубопроводу
методом проколу 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
52	РН16-35-6	Продавлювання труб дiаметром 150 мм на
довжину понад 10 до 30 м без розробки
грунту [прокол]	100м	0,57	74597,56
27531,00	46727,71
19688,97	42520,61	15692,67	26634,79
11222,71	414,0000
248,5468	235,98
141,67	
 	 		 	 			 	 				
53	ЕН22-60-5	Збирання нитки трубопроводу зі
поліетиленових труб, зовнішній діаметр
160 мм	10 м	5,7	247,30
85,79	160,16
35,94	1409,61	489	912,91
204,86	1,2900
0,5710	7,35
3,25	
 	 		 	 			 	 				
54	С113-1383	Труби полiетиленовi для подачi холодної
води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнiшнiй
дiаметр 160х9,5 мм	м	57,57	580,00
  -    	__-__
  -    	33390,6	  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	__-__
  -    	
 	 		 	 			 	 				
55	РН16-36-2	Протягування поліетиленових труб
дiаметром 160 мм	100м	0,57	7264,48
6602,24	__-__
  -    	4140,75	3763,28	__-__
  -    	103,1600
  -    	58,8
  -    	
 	 		 	 			 	 				
56	РН16-22-5	Промивання без дезінфекцiї трубопроводiв
дiаметром 150 мм	100м	1,05	261,00
261,00	__-__
  -    	274,05	274,05	__-__
  -    	4,5400
  -    	4,77
  -    	
 	 		 	 			 	 				
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5	81735,62	20219	27547,7
11427,57	 	306,9
144,92	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	81735,62	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	33968,92	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	31646,57	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	13698,25	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	42,48	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	4312,16	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	95433,87	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5	95433,87	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису	218634,36	31331,5	56271,68
19733,01	 	493,67
263,41	
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.	218634,36	 	 	 	 	
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.	131031,18	 	 	 	 	
 	 	       всього заробiтна плата, грн.	51064,51	 	 	 	 	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.	22703,74	 	 	 	 	
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.	72,66	 	 	 	 	
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	7379,38	 	 	 	 	
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.	241338,1	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по кошторису	241338,1	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.	829,74	 	 	 	 	
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.	58443,89	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]